|  |  |
| --- | --- |
| **ADDRESS** | **INPUT** |
| 20H | 11 |
| 21H | 12 |
| 22H | 13 |
| 23H | 14 |
| 24H | 15 |
| 25H | 16 |
| 26H | 17 |
| 27H | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ADDRESS** | **OUTPUT** |
| 30H | 4A |
| 31H | 5A |
| 32H | 00 |